1. Локальная система управления (ЛСУ)
Назначение: Управление отдельными узлами или группами узлов с помощью нашей ЛСУ.
Основная функция: Централизованное управление и контроль в пределах одного объекта.
Преимущества:
· Централизованное управление: Управление всеми процессами из одного места, что снижает затраты на персонал и обучение.
· Локальный мониторинг: Получение данных в реальном времени для оперативного принятия решений.
· Простота конфигурации: Легкая настройка и интеграция без необходимости в глубоких технических знаниях.
· Ограниченная масштабируемость: Идеально для небольших и средних объектов, что позволяет избежать избыточных затрат.
· Поддержка различных сигналов: Прием и выдача дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Регистрация и архивирование данных: Архивирование объема данных для дальнейшего анализа и отчетности.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Прием сигналов от термопар и терморезисторов
· Подача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача управляющих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Контроль исправности каналов связи
· Питание полевого оборудования: 24 В постоянного тока, 230 В переменного тока
Применение: Небольшие и средние производственные объекты.
Особенности: на объекты ПАО «ГАЗПРОМ» допускается поставка в составе наших изделий только локальной системы управления.
Примеры применения:
· ЛСУ узла одоризации газа
· ЛСУ узла подготовки теплоносителя (котельная, топочная)
· ЛСУ подогревателя газа с промежуточным теплоносителем
· ЛСУ системы аварийной вентиляции блоков АГРС


2. Распределенная система управления (РСУ)
Назначение: Управление удаленными узлами или группами узлов с максимальной эффективностью.
Основная функция: Децентрализованное управление и контроль удаленных объектов.
Преимущества:
· Децентрализованное управление: Управление удаленными объектами с одного места, что повышает гибкость и масштабируемость.
· Удаленный мониторинг: Получение данных с любого удаленного узла в реальном времени.
· Высокая масштабируемость: Масштабируемость систем по мере роста потребности.
· Повышенная надежность: Гарантия стабильной работы всех узлов благодаря резервированию и дублированию.
· Поддержка различных сигналов: Прием и выдача дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Исполнение команд дистанционного управления: Удаленное управление с максимальной точностью и оперативностью.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Подача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача управляющих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Питание полевого оборудования: 24 В постоянного тока, 230 В переменного тока
Применение: Крупные и сложные производственные объекты.
Примеры применения:
· РСУ узла переключений АГРС
· РСУ узла очистки и подогрева АГРС


3. Система телеметрии (СТИ)
Назначение: Сбор и передача данных с удаленных объектов с максимальной точностью.
Основная функция: Сбор и передача данных с удаленных объектов.
Преимущества:
· Сбор и передача данных: Получение данных с любых удаленных узлов для мониторинга и анализа.
· Мониторинг: Контроль всех процессов в реальном времени для оперативного принятия решений.
· Поддержка различных сигналов: Прием и выдача дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Обмен данными: Интеграция с различными системами по RS-485, RS-232, Ethernet.
· Поддержка модемов: Использование GSM, GPRS для передачи данных в удаленные и труднодоступные места.
· Регистрация и архивирование данных: Архивирование объема данных для анализа и отчетности.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Выдача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача регулирующих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Поддержка модемов: радио, GSM, GPRS
· Отображение данных на панели оператора
· Контроль исправности каналов связи
Применение: Мониторинг технологических процессов, газовая и нефтяная промышленность.

Примеры применения:
· СТИ шкафного газорегуляторного пункта
· СТИ блочного пункта учета расхода газа
· СТИ блочного газорегуляторного пункта


4. Система телемеханики (СТМ)
Назначение: Автоматизированное управление удаленными узлами с максимальной эффективностью.
Основная функция: Сбор данных и управление удаленными узлами.
Преимущества:
· Прием и выдача сигналов: Поддержка дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Обмен данными: Интеграция с различными системами по RS-485, RS-232, Ethernet.
· Поддержка модемов: Использование GSM, GPRS для передачи данных в удаленные и труднодоступные места.
· Регистрация и архивирование данных: Архивирование объема данных для анализа и отчетности.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Выдача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача регулирующих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Поддержка модемов: радио, GSM, GPRS
· Отображение данных на панели оператора
· Контроль исправности каналов связи
Применение: Энергетика, газовая и нефтяная промышленность, транспорт.
Примеры применения:
· СТМ блочной комплектной электростанцией
· СТМ площадки охранного крана
5. Система автоматического управления (САУ)
Назначение: Автоматизация и оптимизация процессов управления группой узлов.
Основная функция: Автоматизация и оптимизация технологических процессов.
Преимущества:
· Управление: Централизованное управление всеми узлами для повышения эффективности.
· Оптимизация: Оптимизация процессов для снижения затрат и повышения производительности.
· Мониторинг: Контроль всех процессов в реальном времени для оперативного принятия решений.
· Диагностика: Выявление и устранение проблем до их возникновения для предотвращения непредвиденных ситуаций.
· Поддержка различных сигналов: Прием и выдача дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Регистрация и архивирование данных: Архивирование объема данных для анализа и отчетности.
· Возможность включения системы противоаварийной защиты: Повышение безопасности и надежности работы.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Выдача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача регулирующих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Поддержка модемов: радио, GSM, GPRS
· Отображение данных на панели оператора
· Прием и исполнение команд дистанционного управления
· Контроль исправности каналов связи
· Питание полевого оборудования: 24 В постоянного тока, 230 В переменного тока
Применение: Промышленные предприятия, энергетика, нефтегазовая промышленность, транспорт.
Примеры применения:
· САУ АГРС
· САУ группы подогревателей нефти
· САУ блока подготовки газа


6. Система противоаварийной защиты (СПАЗ)
Назначение: Защита объектов от аварийных ситуаций с максимальной надежностью.
Основная функция: Предотвращение аварийных ситуаций и минимизация их последствий.
Преимущества:
· Обнаружение аварий: Быстрое обнаружение аварийных ситуаций для своевременного реагирования.
· Быстрое реагирование: Мгновенное реагирование на аварийные ситуации для минимизации последствий.
· Изоляция аварийных участков: Изолирование аварийных участков для предотвращения дальнейших проблем.
· Сигнализация: Оповещение операторов о возникших проблемах для оперативного принятия мер.
· Поддержка различных сигналов: Прием и выдача дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Архивирование аварийных событий: Архивирование объема данных для анализа и предотвращения повторения аварий.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Выдача управляющих сигналов: до 2 А/110 В постоянного тока, 230 В переменного тока
· Выдача регулирующих сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
· Поддержка модемов: радио, GSM, GPRS
Применение: Промышленные предприятия, энергетика, нефтехимическая, нефтегазовая промышленность, транспорт.

Примеры применения:
· СПАЗ установки комплексной подготовки газа
· СПАЗ блока подготовки газа


7. Система бесперебойного питания (СБП)
Назначение: Обеспечение непрерывного электропитания объектов.
Основная функция: Обеспечение непрерывного электропитания объектов.
Преимущества:
· Резервное питание: Гарантия бесперебойной работы объектов в случае отключения основного питания.
· Стабилизация напряжения: Защита оборудования от перепадов напряжения для повышения срока службы.
· Защита от перенапряжения: Предотвращение повреждения оборудования от перенапряжения.
Компоненты:
· Центральный контроллер
· Датчики
· Исполнительные механизмы
· Интерфейсы оператора
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Обеспечение бесперебойного питания: напряжением постоянного тока 24 В, напряжением переменного тока 230 В
· Выдача сигнала о неисправности внешнего питания: в цифровом виде, в виде дискретного сигнала типа "сухой контакт"
Применение: Промышленные предприятия, энергетика, нефтегазовая промышленность, транспорт.


8. Система дистанционной сигнализации (СДО)
Назначение: Оповещение операторов о предупредительных и аварийных состояниях объекта.
Преимущества:
· Прием и выдача сигналов: Поддержка дискретных, аналоговых и других сигналов для универсальности применения.
· Обмен данными: Интеграция с различными системами по RS-485, Ethernet.
· Поддержка модемов: Использование GSM, GPRS для передачи данных в удаленные и труднодоступные места.
· Отображение данных: Получение данных на панели оператора для оперативного принятия решений.
· Исполнение команд дистанционного управления: Удаленное управление с максимальной точностью и оперативностью.
Компоненты:
· Модули ввода-вывода
· Блоки питания
· Контроллер
· Модем
· Интерфейс оператора
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Прием дискретных сигналов: до 30В
· Прием аналоговых сигналов: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В
· Выдача управляющих сигналов: до 0,5 А/30 В
· Обмен данными: RS-485, Ethernet
· Поддержка модемов: радио, GSM, GPRS
Применение: Промышленные предприятия, энергетика, нефтегазовая промышленность, транспорт.


9. Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Назначение: Обеспечение операторов и инженеров инструментами для мониторинга и управления технологическими процессами.
Основная функция: Обеспечение пользователей инструментами и приложениями для выполнения задач.
Преимущества:
· Интерфейс пользователя: Удобный и интуитивно понятный интерфейс для повышения эффективности работы операторов.
· Доступ к данным: Получение доступа ко всем данным в реальном времени для оперативного принятия решений.
· Интеграция с системами: Легкая интеграция с различными системами для универсальности применения.
· Анализ и отчетность: Анализ данных и создание отчетов для повышения эффективности управления.
· Управление и контроль: Управление всеми процессами с одного места для повышения эффективности.
· Регистрация и архивирование информации: Архивирование объема данных для анализа и отчетности.
· Дистанционное управление: Удаленное управление с максимальной точностью и оперативностью.
· Вывод информации на печать: Печать отчетов и данных для документирования и анализа.
Компоненты:
· Программное обеспечение
· Интерфейсы пользователей
· Персональные компьютеры
· Устройства ввода-вывода информации
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
Применение: Обеспечение операторов и инженеров инструментами для мониторинга и управления технологическими процессами.


10. Сетевое и серверное оборудование (ССО)
Назначение: Обеспечение надежной и безопасной работы корпоративных сетей и серверов.
Основная функция: Обеспечение надежной и безопасной работы сетей и серверов.
Преимущества:
· Конфигурация и настройка сетей: Легкая настройка и конфигурация сетей для повышения эффективности работы.
· Мониторинг и управление сетями: Контроль всех сетей в реальном времени для оперативного принятия решений.
· Обеспечение безопасности: Защита данных и сетей от угроз для предотвращения утечек и атак.
· Управление серверами: Управление серверами с максимальной эффективностью для повышения производительности.
· Обслуживание и поддержка: Обеспечение надежной поддержки всех систем.
· Регистрация и архивирование данных: Архивирование объема данных для анализа и отчетности.
Компоненты:
· Серверное оборудование
· Сетевое оборудование
· Программное обеспечение
· Прочие компоненты
Технические характеристики:
· Обмен данными: RS-485, RS-232, Ethernet
Применение: Обеспечение стабильной и безопасной работы корпоративных сетей и серверов.
